## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Φύλλο Συμμόρφωσης

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**(Τεχνικής περιγραφής - Τεχνικών προδιαγραφών)**

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Πίνακα Συμμόρφωσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών περιγράφονται στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», ενώ ο ακριβής ποιοτικός ή ποσοτικός προσδιορισμός τους αποτυπώνεται στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», με αναφορά είτε σε αριθμητικές τιμές είτε σε περαιτέρω εξειδικευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά είτε στη λέξη «ΝΑΙ». Η μη ικανοποίηση των κριτηρίων αυτών δύναται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά από τους υποψηφίους είτε με συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους στοιχείων που ζητά το κριτήριο είτε με αριθμητική τιμή, όπου αυτή απαιτείται. Η χρήση της λέξεως «ΝΑΙ» ή άλλης μονολεκτικής απάντησης, μπορεί να γίνει μόνο αν στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» της συγκεκριμένης γραμμής γίνεται χρήση της και εάν δικαιολογείται η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ».

Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» γίνεται συγκεκριμένη παραπομπή στη σελίδα των επισυναπτόμενων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υποψηφίου, που τεκμηριώνουν ή αποσαφηνίζουν την απάντησή του της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι παραπομπές σε εγχειρίδια ή έγγραφα θα γίνονται με τη μορφή αριθμημένων προσθηκών που θα αναφέρονται στους Πίνακες μαζί με το όνομα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κ.λπ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | Επιδαπέδιο βιβλιοδετικό μηχάνημα με αυτόματη τροφοδοσία εξωφύλλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστη διάσταση βιβλίου 360Χ320 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ελάχιστη διάσταση βιβλίου 120Χ120mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ελάχιστη διάσταση εξωφύλλου 120Χ250mm, | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγιστη διάσταση εξωφύλλου 360Χ696 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πάχος βιβλίου πάνω από 50 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μέγιστο βάρος εξωφύλλου πάνω από 300gsm. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ταχύτητα πάνω από 500 κύκλους/ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Mέγιστο βάθος χάραξης ράχης πάνω από 4 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ανίχνευση σφάλματος έως και μιας σελίδας λάθους από σώμα σε σώμα, | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Οπτική ένδειξη πίκμανσης πάχους, | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Έλεγχος τροφοδοσίας διπλών εξωφύλλων, | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Αυτόματη ρύθμιση θέσης και βάθους πίκμανσης,. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σύστημα απόρριψης και συλλογής ρινισμάτων χαρτιού, | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σύστημα εξαγωγής αναθυμιάσεων, | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δυνατότητα πίκμανσης αυτιών με πρόσθετο εξάρτημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει μετρητή βιβλίων, ξάκρισμα κόλλας, ρύθμιση πίεσης εξωφύλλου και αισθητήρα χαμηλής στάθμης κόλλας | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | Διπλωτικό μηχάνημα, επαγγελματικό, αυτόματο για όλες τις ποιότητες χαρτιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστη διάσταση χαρτιού 120 έως 311 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ελάχιστη διάσταση 182 έως 457mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βάρος χαρτιού από 52 gsm έως 157 grsm στις σύνθετες διπλώσεις και έως 230gsm στην μονή δίπλωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ρυθμιζόμενη ταχύτητα έως και 15.600 φύλλων / ώρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Aυτόματη τροφοδoσία με αέρα και ιμάντα με χωρητικότητα έως και 500 φύλλων 80gsm και | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αυτόματη ανύψωση του τραπεζιού τροφοδοσίας, | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αυτόματη ρύθμιση του επιθυμητού είδους δίπλωσης [ 5 διαφορετικά είδη και σταυρο ], | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Αυτόματη αναγνώριση του μεγέθους του χαρτιού, | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ηλεκτρονική ένδειξη που υποδεικνύει σε ποιο σημείο του μηχανήματος έχει μπλοκαριστεί το χαρτί | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Καταμετρητής αριθμού διπλώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Παραγωγή θορύβου έως 75 dB. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| 1 | Μηχάνημα συρραφής για μέγεθος διπλώματος μέχρι και Α3 και συρραφή από 25 φύλλα και πάνω ανεξαρτήτου βάρους. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα επεξεργασίας 2400 βιβλία/ ώρα και πάνω. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επιλογές βάθους συρραφής 70, 108, 160, 258, 276 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αυτόματο κοπτικό μηχάνημα για το "ξάκρισμα" των διπλωμένων και συρραμένων φυλλαδίων (booklets) έως και 48 φύλλων (έως και 250gr). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αυτόματη αναγνώριση της εμπλοκής του χαρτιού με ηλεκτρονική ένδειξη, του τελειώματος των συρραπτικών και τη λάθος θέση του μαχαιριού. | ΝΑΙ |  |  |

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων